2 BITS = 65.536/16 255.255.0.0

RED 4 = 32.768 /17 255.255.128.0

RED 1 Y 2 = 16.384 Cada una /18 255.255.192.0

Red 1. 80.58.0.0 / 18

Host: 80.58.0.1-80.58.63.254

Broadcast: 80.58.63.255

Red 2. 80.58.64.0 / 18

Host: 80.58.64.1-80.58.127.254

Broadcast: 80.58.127.255

Red 3. 10.95.60.0 / 24

Host: 10.95.60.1 -10.95.60.254

Broadcast: 10.95.60.255

Red 4. 80.58.128.0 / 17

Host: 80.58.128.1 -80.58.255.254

Broadcast: 80.58.255.255